1. **内存卡播放**

注意：内存卡是客户购买时选项，原厂默认是不带内存卡销售！如有购买时选内存卡，开机就是内存卡播放，否则是蓝牙模式，（如果没带内存卡注意插卡方法，首先按图3打开硅胶盖子，按图示3内存卡图片样方向插了内存卡，插好压回软硅胶不压好漏气会影响音质）

播放时用到3个按键参考图1，分别是播放/暂停键，+上一曲键，下一曲键-。

1. **音量控制**

上下曲按键同时也是音量控制键，长按上一曲键就是音量加，长按下一曲键就是音量减。

**四、功能模式切换**

参考图1按一下开机键就可以切换功能，参考图2显示屏每切换一个功能显示屏就显示当前所切换的功能状态。开机键有三个功能，长按3秒就是开关机，短按就是功能切换，连按两下就是开启和关闭喝水提醒。

1. **蓝牙功能**

当功能切换到蓝牙模式时，打开手机蓝牙搜索，出现智能水杯点连接就可以，水杯那边就会提示连接成功。连接成功之后手机所有的声音将全部转换到水杯音箱上去了，如果来电话也可以拿水杯来接听，按下播放暂停键就可以接听，说话时尽量对图1咪头位置这样对方听的更加清楚，再按下播放暂停键就挂断结束通话。蓝牙状态下播放音乐按键控制暂停播放、上下曲选择、音量大小调节。当蓝牙状态下超过30分钟没有连接就会自动关机。

1. **收音机模式**

功能切换到收音机模式时，喇叭就出现杂音，此时是没有搜到电台所致，每个地方当地的电台频率不同到不同的城市必须重新搜台，搜台操作就是按住播放暂停键3秒就自动搜台，每搜到一个电台就会自动保存。**（特别说明：这款收音机功能是内置天线由于杯盖内部空间有限天线无法发挥最佳状态，建议你插上充电导线当天线用，这样的效果最佳可以搜到更多电台，用充电线当天线时请勿插入充电头电源）**搜到电台后可以按上下曲键切换不同的电台，也可以按播放暂停键暂停和播放。

1. **水质监测**

当切换到水质检测，屏幕PPM同时点亮，杯身内水多水少和水温高低都可以检测杯盖必须拧紧以防漏水，杯盖底部两个金属探头接触到水就可以检测，方法就是眼睛对着显示屏杯身斜躺内部水接触到杯盖，稍停片刻屏幕会显示水质参数和温度度数，参考图3屏幕显示上方是温度显示下方是水质数据显示，并且会语音播报水质质量。水质参数说明：水质数据越大表示水质越差，这个数据就是TDS值，如果想详细了解TDS值网上百度就可以全面了解，这个水质测试方法就是TDS的标准。

**八、时间设置(默认是24小时制)**

按开机键切换功能到时间设置，图2时间设置标志点亮，再按播放暂停键，出现时钟闪烁再按上下曲键调整正确的时钟，再按播放暂停键分钟闪烁同样是按上下曲键调到正确的分钟再按下播放暂停键确认就可以了。

**九、喝水提醒设置**

系统默认一天八杯水，每杯喝水提醒时间为（7:59/9：00/10:00/11:00/14:00/15:00/16:00/17:00）双击开机键就是启动喝水提醒，再双击就是关闭喝水提醒，同时显示屏上会启动和关闭喝水图标如图2。

**十、服药提醒**

系统默认两种服药模式分别为（早中晚或者早晚，早中晚时间分别是8:00/13:00/18:00 早晚就是：8:00/18:00）双击播放暂停键就是启动服药提醒，再双击就是关闭服药提醒。同时显示屏上会显示和关闭服药提醒如图2, 当打开服药提醒的时候上下曲键切换服药模式。

**十一、温度显示**

温度是常显示的只要开机就会显示，没有装水就是显示周围环境温度，杯盖底部装有2个金属探头，探头既是水质检测抬头又是温度监测探头。要监测水温尽量使水接触到探头操作和水质检测同样，温度显示如图2显示位置。

包装附件：标准的安卓充电线一条。 本产品的说明书一本。



产品保修卡：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买姓名 |  | 购买网名 | |  |
| 客户地址 |  | | | |
| 购买日期 |  | | 联系电话 |  |
| 订单编号 |  | | | |
| 代理商 |  | | | |
| 故障原因 |  | | | |